**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Куртка зимняя Бригада СОП (тк.Смесовая,210), т.синий/васильковый**

**Согласовано:**

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

 Конструктор: Дунаева А.А.

 Технолог: Онучина О.А.

 Токарева А.Р.



Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя Бригада, вид спереди. Капюшон.



Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя Бригада, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

Куртка зимняя Бригада предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

 **Куртка** прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на четыре петли и пуговицы, и одну верхнюю сквозную петлю и пуговицу. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном.

Куртка по линии талии на кулисе, в которую вставлен полиэфирный шнур, выходящий через петли в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50мм. Полочки с накладными карманами: левым нагрудным и двумя нижними карманами. Левый верхний накладной нагрудный карман с утеплённым клапаном, верхний срез которого входит в шов притачивания кокетки и застёгивающийся на ленту-контакт. ***Под шов притачивания клапана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.*** Верхний срез нижних накладных карманов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. ***В нижний край переднего шва (со стороны супатной застёжки) настрачивания верхнего кармана на полочку вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».***

Рукава втачные, двухшовные.

Воротник втачной, отложной. Верхний воротник меховой. Нижний воротник фигурно простеган с утеплителем.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон застегивается на два участка ленты-контакт в подбородочной части. Капюшон пристёгивается к нижнему воротнику куртки на три вертикальные петли и пуговицы. По лицевому вырезу в кулису проложен полиэфирный шнур, выходящий через технические отверстия. Шнур регулируется при помощи фиксаторов.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен нагрудный накладной карман из ткани верха. ***На внутренний накладной карман подкладки настрочена этикетка ФИО.*** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов вставлены запасной лоскут ткани с запасными пуговицами.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

Низ куртки и низ рукавовобработаны швом вподгибку с закрытым срезом.