**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468236**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

к ТР ТС 019/2011

**87468236 Жилет утепленный ХАССП (тк.Дюспо), белый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Заец Е.А.



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный ХАССП (тк.Дюспо), белый.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

Жилет утепленный ХАССП (тк.Дюспо)предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Жилет** утеплённый прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Полочка, спинка и верхний воротник из стеганого материала. В горловину вставлена основная этикетка и вешалка из подкладочной ткани.

Воротник–стойка. Верхний воротник из стеганого материала. Нижний воротник из флиса. Центральная застёжка «молния» входит в воротник.

***На внутренний карман подкладки левой полочки настрочена этикетка ФИО.***