**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №** **87468142, 87480297**

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.

Общие технические условия».

**87468142 Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.синий**

 **87480297 Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.серый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1.Эскиз **Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.синий**,

вид спереди и сзади.



Рис.2.Эскиз **Брюки Актив (тк.Флис, 280), т.серый**,

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

**Брюки Актив (тк.Флис, 280),** предназначены для повседневного ношения в различных бытовых и общественных условиях, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

**Брюки** прямого силуэта, с притачным поясом стянутым эластичной тесьмой и шнуром выходящим через петли. Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом.

***Тканевая этикетка «Факел» вставляется в правый боковой шов по рассечке.***

В шов притачивания пояса с изнаночной стороны на уровне среднего шва задних половинок вставляется основная этикетка.