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Рис.1. Эскиз Костюм Галакт МВО, куртка.

Вид спереди.
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Рис.2. Эскиз Костюм Галакт МВО, куртка.
Вид сзади.
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Рис. 3. Эскиз Костюм Галакт МВО, полукомбинезон.
Вид спереди и сзади.
Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке. 

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.  

Табл. 1.
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200


Описание внешнего вида модели

Костюм Галакт МВО предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная вверху борта. 

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. На полочках расположены два нагрудных кармана с клапанами, застёгивающимися на одну ленту- «контакт». На левом нагрудном кармане расположен малый карман, который имеет зональное деление. Под клапаном нагрудного кармана левой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). Так же на полочках расположены два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на две ленты- «контакт», нижний срез которых уходит в подгибку низа. 
В шов обтачивания всех клапанов вставлены паты из отделочной ткани.
На изнаночной стороне левой полочки под нижним боковым карманом (по лекалам) настрочена этикетка ФИО.  
Воротник втачной отложной. 

Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. 

В горловину вставлена основная этикетка и вешалка. 

По кокеткам спинки и полочки  настрачивается светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50мм. 

Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой- гульфик на две петли и пуговицы и с боковой застёжкой на 2 пуговицы. 

Полукомбинезон с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом, на котором расположен малый накладной карман с зональными делениями. На передних половинках расположены боковые накладные карманы, наклонный вход которых обработан притачной обтачкой. 

Задняя часть полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. На правой задней половинке полукомбинезона расположен накладной карман и карман для инструментов.
Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты. 

По передним и задним половинкам полукомбинезона на уровне голени настрачивается СОП 50мм.
К нижнему срезу обтачки спинки настрочена этикетка основная.
С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).
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