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Описание внешнего вида модели
Костюм мужской ХАССП-Премиум (тк.Салес,210)  изготавливается согласно ГОСТ 9897-88 «Комплект мужской санитарной одежды».

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта длиной до середины бедра с центральной супатной застежкой. Брюки длинные на поясе с резинкой.
Куртка

Полочки с кокетками. Центральная супатная застёжка  не доходит до горловины, застежка с 5-ю кнопками и 6-я кнопка ставится на левой полочке на подборт, на правой -насквозь. 
Спинка с кокеткой и центральным швом. Регулировка объема талии втачанным в боковые швы поясом, фиксирующимся на одну кнопку (две нижних части поставлены на левую сторону хлястика и одна верхняя на правую). 

Воротник втачной, отложной.

Рукав втачной, двухшовный. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом. На подгибку поставлены кнопки. Верхняя часть кнопки ставится на центральную часть рукава рядом с локтевым швом, две нижние части ставятся на нижнюю часть рукава. При застегивании образуют складку с возможностью фиксации по размеру.

Низ обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В боковых швах по низу – разрезы.

Брюки

Передние половинки брюк с карманами в боковых швах, застёгивающимися на тесьму- молнии.
Пояс притачной с эластичной тесьмой, с центральной вставкой.
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