
Описание внешнего вида модели
Костюм мужской летний Престиж предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молнию», закрытой ветрозащитной планкой, застегивающейся на ленту «контакт» (1шт. располагается на воротнике, 3 шт. - по борту и 1 шт. - на поясе).Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту «контакт» по поясу спинки, для регулировки низа изделия по объему.
Полочки и спинка с цельнокроеной кокеткой, в шов притачивания кокетки к полочкам и спинке вставлен светоотражающий кант. Полочка состоит из двух частей: центральной и нижней. На центральной части полочки располагаются прорезные карманы на молниях с листочкой. На левом нагрудном кармане в шов притачивания мешковины кармана вставлена петля из репсовой ленты. На мешковине левого нагрудного кармана расположена этикетка ФИО. На нижней части полочки располагаются накладные карманы с наклонным входом и светоотражающим кантом. Накладные карманы вертикальными срезами входят в боковой шов и бортовую застежку, верхний срез входит в шов стачивания центральной и нижней частей полочки, нижний – в шов втачивания пояса. Тканая этикетка-флажок «факел» вшивается в нижней части правого бокового шва.
Кокетка спинки притачивается к спинке таким образом, что в середине шва образуются сквозные вентиляционные отверстия (два отверстия, которые ограничены декоративными закрепками). 
Рукава втачные трехшовные, состоят из трех частей: центральной, передней и локтевой. Центральная часть рукава с горизонтальным делением на две детали, в шов стачивания которых вставлен светоотражающий кант. Низ рукава обработан притачной манжетой, застегивающейся на ленту «контакт» и вертикальной шлицей с притачной планкой.
Воротник втачной, стойка. 
[bookmark: _GoBack]В горловину куртки вшивается вешалка из основной ткани и размерная этикетка.

Полукомбинезон прямого силуэта с передней центральной застежкой на двухзамковую тесьму «молния».
Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой. Притачная грудка с кокеткой. В шов притачивания кокетки вставлен светоотражающий кант. На грудке располагаются накладные карманы с наклонным входом. Накладной карман грудки боковым срезом входит в шов притачивания молнии, нижним срезом – в шов стачивания грудки с нижней частью полукомбинезона, верхним – в шов стачивания грудки и кокетки грудки. На передних половинках полукомбинезона расположены боковые накладные карманы фигурной формы. Вход в карман дополнительно фиксируется закрепками. Передние половинки полукомбинезона с горизонтальным делением над коленом, в шов стачивания верхних и нижних частей вставлен светоотражающий кант. На нижней части передней половинки расположены 4 вытачки (2 к боковому шву и 2 к шаговому).
Задние половинки полукомбинезона с притачной спинкой. Спинка с внутренней кулисой и эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. Задние половинки с горизонтальным делением. В шов стачивания верхних и нижних частей вставлен светоотражающий кант.
Бретели из эластичной ленты регулируются при помощи пряжек-фастексов. Концы бретелей фиксируются двухщелевыми пряжками.

