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Рис.1.Эскиз Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий,
вид спереди.
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Рис.2.Эскиз Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий,
вид сзади.







Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.
Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009  и настоящего технического описания. 
     Табл. 1.
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200




Описание внешнего вида модели
Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Ветровка на подкладке со съемным регулируемым капюшоном.
Ветровка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-«молния» и ветрозащитную планку, застёгивающуюся на три ленты-«контакт». В правом боковом шве на 10,0-12,0см от низа изделия вставлена этикетка –флажок Факел (см. эскиз).
Полочки с нижними прорезными карманами в рамку с застёжкой на тесьму-«молния». На подкладке левой полочки расположена этикетка ФИО (по разметке в лекалах).
Спинка цельнокроеная. 
Рукава втачные, одношовные. Рукава заканчиваются притачными манжетами с внутренней эластичной тесьмой.
	Воротник втачной -стойка. В горловину вместе с воротником втачана планка и одна часть тесьмы-«молнии», для пристегивания капюшона. С внутренней стороны в шов притачивания капюшона вставляется основная этикетка и вешалка.
Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы-«молния». Капюшон состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шляпного шнура, выходящего через люверсы и двухдырочные фиксаторы.
Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
Ширина по низу куртки регулируется с помощью шляпного шнура и двухдырочных фиксаторов, выходящих через люверсы в боковых швах.
В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.
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