**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87475031**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

|  |
| --- |
|  |
| **87475031 Брюки Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый** |

**Согласовано:**

Руководитель Дизайн бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1.Эскиз **Брюки Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый**,

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое)изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

 **Брюки Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый**, предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Брюки** прямого силуэта с притачным поясом застегивающимся на одну петлю и пуговицу, и центральной застежкой «гульфик» на тесьму-«молния».

*Передняя часть брюк* с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок с цельнокроеной мешковиной. В районе бедра накладные карманы с объемом, закрывающиеся клапаном с двумя участками ленты контакт.

*Наколенник* с верхним фигурным срезом, в шов настрачивания которого вставлена СОП. Наколенники имеют по две вытачки с каждой стороны. Нижний срез наколенника прямой.

*Задняя часть брюк* с отрезной нижней частью. На правой части расположен накладной карман.

*Пояс* регулируется при помощи боковых пат, имеющих одну петлю и две пуговицы, для регулировки пояса по талии. На поясе расположено пять шлевок, две спереди и три сзади.

***С изнаночной стороны левой передней половинки на малой мешковине цельнокроеного бочка (см. схему) расположена этикетка ФИО.***

В шов притачивания пояса на участке среднего шва задних половинок с изнанки вставляется этикетка основная.

***В правый боковой шов ниже бокового кармана вставлена этикетка-флажок «Факел».***