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Рис.1. Эскиз  Костюм Ховард (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/черный/лимонный. 
Куртка, вид спереди.
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Рис.2. Эскиз  Костюм Ховард (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/черный/лимонный. 
Куртка, вид сзади.
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Рис.3. Эскиз  Костюм Ховард (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/черный/лимонный	
 Полукомбинезон,  вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.
Костюм по размерам должен изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.
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	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200



Описание внешнего вида модели
           Костюм Ховард (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/черный/лимонный состоит из куртки и брюк и  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму- «молнию» и ветрозащитную планку, застёгивающуюся на три ленты-контакт и две кнопки (в верхней и нижней части планки). Ветрозащитная планка настрачивается от верха воротника-стойки до низа изделия. 
Полочки на кокетках. Кокетки состоят из двух частей: верхней- из отделочной ткани и нижней -из основной ткани. В шов стачивания  частей кокеток вставлен светоотражающий кант из контрастной ткани. По нижней кокетке полочки настрочен СОП 50 мм. Под верхний срез СОПа вставлен светоотражающий кант.
Полочки с верхними накладными карманами с фигурными вставками из контрастной ткани  и с клапанами из отделочной ткани, застёгивающимися на кнопку. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток. 
В шов притачивания верхнего кармана на левой полочки (со стороны застежки) вставлена этикетка- флажок «Факел» по насечкам в лекалах.
Под нижний срез накладного кармана правой полочки вставлена шлёвка из контрастной ткани с полукольцом.
 В рельефных швах полочек расположены внутренние карманы с вертикальным входом. Вход в карманы  отстрочен  фигурной строчкой, по концам входа в карман поставлены закрепки.
На изнаночную сторону левой полочки на мешковину нижнего  кармана настрачивается этикетка ФИО.
Низ куртки с притачным поясом из отделочной ткани. 
Спинка на кокетке из отделочной ткани.  На шов притачивания кокетки настрочен СОП шириной 50мм. Под верхний срез СОПа вставлен светоотражающий кант. Нижняя часть спинки цельнокроеная.
Рукава втачные, двухшовные. На уровне  локтя настрочена СОП 50мм. Под верхний срез СОПа вставлен светоотражающий кант. По низу локтевого шва обработана шлица с  настрочной  прямоугольной планкой из контрастной ткани. Низ рукавов обработан манжетами, застёгивающимися на кнопки. По низу передней части рукава заложена мягкая складка.
        Воротник втачной, стойка.  В шов втачивания нижнего воротника  вставляется вешалка и этикетка основная.
В левый боковой шов куртки с изнанки вставляются запасные лоскуты. 

       Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой-гульфик на тесьму-молнию и с боковой застёжкой на 2 пуговицы. 
Полукомбинезон с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом с зональными делениями. На передних половинках расположены боковые  карманы с наклонным входом, с цельнокроеным бочком из отделочной ткани. Передние половинки усилены наколенниками из отделочной ткани. 
Задние половинки  полукомбинезона с притачной  спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. На правой задней половинке расположены верхний накладной карман и нижний карман для инструментов из отделочной ткани, на который настрочен дополнительный малый карман.
На левом боковом шве настрочен накладной карман с фигурной вставкой из контрастной ткани  и с клапаном из отделочной ткани, застёгивающимся на кнопку.
Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и помочной эластичной ленты.
 На передних и задних половинках  по талии настрочены 4 шлёвки, правая передняя шлёвка – из контрастной ткани,  с вставленным полукольцом.
По передним и задним половинкам полукомбинезона на уровне голени настрачивается СОП 50мм, под верхний срез СОПа вставлен светоотражающий кант.
К нижнему срезу обтачки спинки крепится этикетка основная.
С изнаночной стороны левой передней половинки на малой мешковине цельнокроеного бочка (см. схему) расположена этикетка ФИО.
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