**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87475029**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

**87475029 Куртка Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый**

**Согласовано:**

Руководитель Дизайн бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1.Эскиз **Куртка Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый,**

куртка,вид спереди



Рис.2.Эскиз **Куртка Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый,**

куртка, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое)изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

 **Куртка Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый**, предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Куртка Челси (тк.Канвас,270), хаки/бежевый** укороченная с цельнокроеным поясом и с центральной застёжкой на тесьму-«молния». Тесьма- «молния» закрыта цельнокроеными рамками бортов.

*Полочки* состоят из кокетки, полочки и боковой части полочки. Кокетка двойная, цельнокроеная с кокеткой спинки, верхняя часть кокетки имеет декоративные строчки. Срез соединения с полочкой фигурный. Между кокеткой и полочкой вставлен СОП. Левая полочка в верхней части имеет прорезной карман с рамками, закрывающийся на молнию. ***В верхней части внутри кармана вставлена петля под бейдж из репсовой ленты***.

В нижней части полочек расположены прорезные карманы, закрывающиеся на молнию, с фигурными листочками, нижним срезом выходящими в низ изделия. В нижней части полочки в шов притачивания боковой части полочки вставлена пата, застегивающаяся на участок ленты контакт для регулирования низа куртки по фигуре. ***В левый боковой шов (10,0 см от низа) вставлена этикетка-флажок Факел.*** С изнаночной стороны в левый боковой шов (150 мм от низа) настрачивается запасной лоскут. ***В нижней части мешковины бокового кармана левой полочки настрачивается этикетка ФИО***. В области подмышечных впадин со стороны полочки и передней части рукава вентиляционная вставка из сетки.

*Спинка* состоит из кокетки, спинки, и боковых частей с цельнокроеным объемом складки. Между кокеткой и центральной частью располагается вставка из СОП. В шве притачивания бочка к спинке закладывается складка отстроченная по ребру и закрепленная двумя закрепками в верхней и в нижней части складки, длина закрепки 10мм.

Р*укав* втачной, одношовный состоит из средней части, и фигурной нижней части, локтевой части и передней части рукава. Локтевая часть имеет две вытачки. В шов соединения средней и нижней части рукава вставлена СОП. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В шов стачивания рукава вставлена пата с участком ленты контакт для регулирования низа рукава. На среднюю часть левого рукава настрочен карман «под ручку» с зональным делением.

*Воротник* втачной-стойка, внешний воротник из основной ткани, внутренний воротник из отделочной ткани. В горловину куртки втачивается этикетка основная и вешалка.

*Низ* куртки с цельнокроеным поясом обработан обтачкой.