**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469200, 87469375, 87477605, 87477606, 87472155**

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/серый**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), зеленый/лимонный**

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.



Рис.1. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/серый,** куртка, вид спереди.



Рис.2. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/серый,** куртка, вид сзади.



Рис.3. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный,** куртка, вид спереди.



Рис.4. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный,** куртка, вид сзади.



Рис.5. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый,** куртка, вид спереди.



Рис.6. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый,** куртка, вид сзади.



Рис.7. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный,** куртка, вид спереди.



Рис.8. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный,** куртка, вид сзади.



Рис.9. Эскиз **Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210), зеленый/лимонный**, куртка, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

**Куртка зимняя Экспертный-Люкс NEW (тк.Смесовая,210),** предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Куртка** прямогосилуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц и две сквозные вверху борта. Куртка с притачным утеплителем, съемным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. По кокеткам проложена светоотражающая полоса шириной 50 мм, СОП настрочена выше шва притачивания кокетки на Змм. Полочки с накладными карманами: одним верхними на левой полочке и двумя нижними. Верхний накладной карман с клапаном, верхний срез которого входит в шов притачивания кокетки и застёгивающийся на две ленты контакт. ***В шов притачивания кокетки под клапан левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.*** Нижние накладные карманы с наклонным входом. Боковой шов нижних карманов входит в боковой шов куртки, нижний срез входит в подгибку низа. ***В верхней части переднего шва (со стороны супатной застёжки) настрачивания левого нижнего накладного кармана вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».***

Рукава втачные, двухшовные. Низ рукава обработан в подгибку с закрытым срезом. В подкладку рукава вставлена надставка с трикотажной манжетой.

Воротник втачной стойка. К воротнику пришиты 4 пуговицы для пристёгивания капюшона. В горловину вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель. По лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура, выходящего через технические отверстия. Концы шнура с наконечниками.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. ***На кармане расположена этикетка ФИО.*** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов подкладки вшит запасной лоскут с дополнительной пуговицей.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.