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ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87472947
ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»
Костюм Мастер (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый
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Рис. 1. Эскиз костюм Мастер, т.синий/васильковый
Куртка, вид спереди.
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Рис. 2. Эскиз костюм Мастер, т.синий /васильковый
Куртка, вид сзади.
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Рис. 3. Эскиз костюм Мастер, т.синий /васильковый

                                               Полукомбинезон, вид спереди.
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Рис. 4. Эскиз костюм Мастер, т.синий/васильковый.
Полукомбинезон, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания. 

     Табл. 1.
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200


     Описание внешнего вида модели
       Костюм Мастер  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-молнию и внешней ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре ленты-контакт. Низ куртки на поясе с внутренней резинкой в области боковых швов.
Полочки и спинка с кокетками, выполненными из отделочной ткани. По нижней части кокеток полочки и спинки настрочена СОП шириной 50мм. Полочки и спинка с притачными боковыми частями от плечевого шва до пояса куртки. На центральных частях полочек расположены нагрудные накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на одну ленту-контакт. Клапаны нагрудных карманов входят в шов притачивания кокеток. Под  клапаном нагрудного кармана левой полочки  расположена петля из репсовой ленты для бейджа. В нижний край левого нагрудного кармана (со стороны проймы) в шов вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». Клапаны карманов с втачным уголком со стороны борта, выполненным из отделочной ткани. В швах притачивания боковых частей полочки с центральными, оформлены нижние карманы. Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками. На изнаночной стороне левой полочки (на мешковине нижнего бокового кармана по лекалам) настрочена этикетка ФИО.  
Рукава втачные, трехшовные. Рукава состоящие из трех частей: передняя, локтевая, центральная. На локтевую часть настрочены налокотники. Центральная часть рукава выполнена из отделочной ткани. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. 
Воротник втачной, отложной. 
В горловину куртки вставляется основная этикетка и вешалка.

В левый боковой шов куртки с изнанки вставляется запасной лоскут ткани. 

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на две петли и пуговицы и боковой застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве. 
Полукомбинезон с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты- «контакт».
Передние половинки полукомбинезона с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой и ограничен горизонтальной закрепкой в верхней части кармана и перпендикулярной входу в карман - в нижней части. На передние половинки настрочены  накладки в области колен.

Задние половинки полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. На правой задней половинке настрочен накладной карман для инструментов. С изнаночной стороны задних половинок в области талии настрочена кулиса с внутренней эластичной лентой для прилегания изделия по фигуре.
Низ полукомбинезона, верхние срезы карманов  обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной тесьмы.
По низу полукомбинезона в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.
К нижнему срезу обтачки спинки настрочена этикетка основная.
С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).
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